ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляем  о  том, что	Частное производственное унитарное предприятие «МАВ»	
	(полное наименование юридического лица, осуществляющих (планирующих	
222720, Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6	
осуществлять) деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих	
info@mav.by; Тел/факс: 8-(01716)-6-13-20	
комплексное воздействие на окружающую среду, почтовый и электронный адреса, номер телефона, факса)	
подал заявление в	Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды	
	(название органа выдачи комплексного природоохранного разрешения)	
на     получение     комплексного     природоохранного     разрешения     на     эксплуатацию     объекта
предприятие относится к предприятиям нефтехимической промышленности с планируемыми 	
объемами выпускаемой продукции	
(дата ввода в эксплуатацию, дата последней реконструкции, производственная специализация, выходная продукция,	
органорастворимые лакокрасочные изделия -  6500 тонн/год, водно-дисперсионные лакокрасочные изделия – 6500 тонн/ год; порошковые лакокрасочные изделия -  5000 тонн/год; производство 	,	
Аэрозольной продукции – 7 320 000 штук/ год		
установленная мощность, характер воздействия на компоненты природной среды)		
находящегося	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6;	.	
	Дзержинский район, Дзержинский с/с, 23, 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 24/6, 24/7,		
	24/8, 25, 25/1, 25/2, 33, 34		
	(место нахождения эксплуатируемого природопользователем объекта)		
В    соответствии    с    заявлением    на    получение    комплексного   природоохранного   разрешения
Частное производственное унитарное предприятие «МАВ»	
(наименование природопользователя)	
планирует осуществлять деятельность на основании данного разрешения до 20	33	года.	
Основные          мероприятия          по          обеспечению           экологической         безопасности:
•	Контроль качества выбросов загрязняющих веществ на источниках выбросов в атмосферный воздух с частотой мониторинга не менее 1 раза в год аккредитованными лабораториями;
•	Контроль качества атмосферного воздуха населенных мест на границе санитарно-защитной и жилой зон не менее 1 раза в год аккредитованными лабораториями;
•	Контроль качества сбросов сточных вод, отводимых в систему городской канализации;
•	Контроль качества сбросов сточных вод, отводимых через очистные сооружения в пруд-отстойник, а затем на поля фильтрации не реже 1 раза в квартал;
•	Проверка на эффективность очистки газоочистных установок (ГОУ), находящихся на балансе предприятия, не менее 1 раза в год.	
(принятые и планируемые меры и мероприятия по охране окружающей среды,	
	
рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования	
	.	
отходов производства)		
Предложения и замечания по заявлению на получение	Частное производственное унитарное предприятие «МАВ»	
	(наименование природопользователя)	
222720, Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6; info@mav.by	
комплексного природоохранного разрешения представляются в электронной форме в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды на адрес: oblexpert@mail.belpak.by	
(наименование, электронный адрес)	
Срок    проведения     общественного     обсуждения     заявления      на      получение      комплексного
природоохранного разрешения – с	14.10.2023	по	07.11.2023	.	

ЗАЯВЛЕНИЕ

13.10.2023 года		
(число, месяц, год)		

Настоящим заявлением	Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», 	
	(наименование юридического лица в соответствии с уставом	
Минская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6	
место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов)	
Минская область, Дзержинский район, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска	
	
просит	выдать комплексное природоохранное разрешение	
	(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; 
внести в него изменения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения)	

I. Общие сведения
Таблица 1
№ строки	Наименование данных	Данные	
1	Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6	
2	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя	Директор ЧУП «МАВ» - Александр Войтехович Минько	
3	Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт	+375 (1716) 6-13-20
+375 (29) 660-50-18
info@mav.by
https://mav.by/	
4	Вид деятельности основной по ОКЭД1	20301- производство красок, лаков, эмалей и минеральных пигментов для них;
20302- производство готовых растворителей и разбавителей для красок и лаков;
20160- производство пластмасс в первичных формах	
5	Учетный номер плательщика	600112981	
6	Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	26.03.1993 года (17.03.2006 года)	
7	Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица	-	
8	Количество работающего персонала	647	
9	Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе	водоснабжения			
		водоотведения			
		(канализации)	
10	Наличие аккредитованной лаборатории	Испытательная лаборатория лакокрасочных материалов, аттестат аккредитации
ВУ/112 2.1868 от 17.04.2000 года (срок действия до 09.06.2026 года)	
11	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона	Ведущий инженер по охране окружающей среды – Ольга Сергеевна Лысенко, 
+37529- 660-00-34	
12	Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае оплаты посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства)		
II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

№
п/п	Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного 
подразделения, филиала)	Вид деятельности по ОКЭД1	Место нахождения	Занимаемая территория, га	Дата ввода в эксплуатацию (последней реконструкции)	Проектная мощность/
фактическое производство	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Цех по производству органорастворимых ЛКМ	20301 - производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них;                               20302 - производство готовых растворителей и разбавителей красок и лаков	Минская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6	4,98 	14.10.1998 года
23.12.2005 года	4500	
2	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ	20301 - производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них                       	Минская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6		09.07.2004 года	5500	
3	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ	20160 - производство пластмасс в первичных формах	Минская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6		29.10.2010 года	3800	
4	Цех по производству и фасовке материалов в аэрозольной упаковке 	20301 - производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них	222711, Минская область, Дзержинский 
р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска	8,2244	18.03.2019 года	8 640 000 шт/ 1 000 000	

Сведения   о   состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме
на	2	листах.	

III. Производственная программа
Таблица 3

№
п/п	Вид деятельности основной по ОКЭД1	Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству	
		20	17		20	18		20	19		20	20		20	21		20	22		20	23		20	24		20	25		20	26		
		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	20301,20302 (цех по производству органорастворимых ЛКМ) (тонн)	2935,0	3164,0	3547,0	3760,0	3788,0	3970,0	5170,0	5500,0	5800,0	6500,0	
2	20301 (цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ) (тонн)	3016,0	3363,0	3921,0	4596,0	5299,5	5417,0	6000,0	6500,0	6700,0	7000,0	
3	20160 (склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ) (тонн)	1722,0	2303,0	2824,0	2646,0	3217,0	3230,0	3600,0	4000,0	4100,0	5000,0	
4	20301 (Цех по производству и фасовке материалов в аэрозольной упаковке) (тонн)	-	-	48,8	306,94	871,4	863,835	960,0	1100,0	2000,0	4000,0	

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами
Таблица 4

Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции)	Краткая техническая характеристика	Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода	Сравнение и обоснование различий в решении	
1	2	3	4	
Для смешивания и получения однородной смеси компонентов ЛКМ	Смесители MIXACO серии СМ-150, СМ-300, СМ-600, СМ-600МТ	MIXACO – лидер рынка в области разработки, производства и поставок промышленных систем смешивания для самого широкого применения. Собственное производство в Германии с использованием компонентов только от немецких поставщиков- 	Для смешивания и получения однородной смеси компонентов ЛКМ	
Для смешения компонентов в расплаве	Двухшнековые экструдеры ZSK-18, ZSK-26, ZSK-43, ZSK-43+	Coperion является лидером на международном рынке и технологии систем компаундирования. Собственное производство в Германии.- 	Для смешения компонентов в расплаве	
Для измельчения компаундов порошковой краски	Размольные установки NEA ICM-48/60, Hosokawa Alpine ACM-15, Hosokawa Alpine ACM-40.	Компания NEUMAN & ESSER - это предприятие, которое изготавливает такое высокопроизводительное размольное оборудование и классифицирующие системы, а также смежные изделия. Собственное производство в Германии. HOSOKAWA МICRON GROUP является международным поставщиком машин, систем, процессов и услуг в сфере измельчения и классификации.  Собственное производство в Германии.- 	Для измельчения компаундов порошковой краски	
Входной контроль сырья производственно-складского здания участка фасовки материалов в аэрозольной упаковке с котельной и резервуарным парком СУГ	Сырье, поступающее на предприятие, проходит входной контроль по показателям, обязательным для проверки на соответствие требованиям НД. Результаты анализа фиксируются в журнале входного контроля. 	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (раздел 1.2.6 стр.5, раздел 20.6 стр. 424)- 	Входной контроль сырья производственно-складского здания участка фасовки материалов в аэрозольной упаковке с котельной и резервуарным парком СУГ	
Подготовка баллончиков	Перед закачкой лакокрасочной смеси производится подготовка необходимого количества баллончиков. Они устанавливаются на подающий стол вручную, дальнейший процесс заполнения идет в автоматическом режиме. После дозирования необходимого количества материала в баллончик, вставляется клапан со специальной трубочкой необходимой длины, которая обеспечивает полную эвакуацию лакокрасочного материала из аэрозольного баллончика. Установка и вальцовка клапана производится в автоматическом режиме.	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (раздел 1.1. стр.2, раздел 4.2.3 стр. 136, таблица 17 стр. 351)- 	Подготовка баллончиков	
Заполнение баллончика газом	Необходимое количество дозируется с помощью газифицирующего автомата, предназначенного для заполнения аэрозольных емкостей сжиженным газом через клапана, сомкнутые на аэрозольной емкости. Заполнение баллончика газом происходит в автоматическом газирующем модуле (газовый домик)	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (раздел 2.4.1.7 стр.76, раздел 2.4.2.5 стр. 88, раздел 3.4.7.1 стр. 125)- 	Заполнение баллончика газом	
 Технический контроль аэрозольных баллонов	Технический контроль аэрозольных баллонов будет осуществляться в отделе технического контроля, где планируется установить испытательный стол с вытяжным шкафом	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (таблица 21.12 стр.587, раздел 1.2.1 стр. 4)- 	 Технический контроль аэрозольных баллонов	
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение аэрозольных материалов	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение материалов аэрозольных производится по утвержденным нормам. Производственно-складское здание включает в себя также склад готовой продукции (300 м2) для хранения продукции собственного производства группы горючести Г4 на поддонах (80*120) Н=1,5м; и административно-бытовое помещение (300,0 м2)	Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Surface Treatment using Organic Solvents (раздел 1.2.4 стр.4, раздел 2.1.2.9 стр. 13, раздел 2.2.3.9 стр. 25, раздел 2.3.3.3 стр. 54, раздел 15.2 стр. 295, раздел 15.4 стр. 311, раздел 21.15., стр. 588)- 	Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение аэрозольных материалов	

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

№
п/п	Цель водопользования	Вид специального водопользования	Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование	Место осуществления специального водопользования	
1	2	3	4	5	
1	хозяйственно-питьевые нужды	-	Система водоснабжения (питьевой), водоотведения (канализации) (сточной) КУП «Водоканал Дзержинского района», г. Дзержинск (бассейн реки НЕМАН)	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6; Минская область, Дзержинский 
р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 
район г. Дзержинска	
2	нужды промышленности	-	Система водоснабжения (питьевой), водоотведения (канализации) (сточной) КУП «Водоканал Дзержинского района», г. Дзержинск (бассейн реки НЕМАН)	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6	
3	иные нужды (противопожарные)	-	Система водоснабжения (питьевой), водоотведения (канализации) КУП «Водоканал Дзержинского района», г. Дзержинск (бассейн реки НЕМАН)	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6 	
4	иные нужды (противопожарные)	добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин	Подземные воды артезианской скважины №13518/66 в бас. Р. Уса (бассейн реки Неман)	Минская область, Дзержинский 
р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34,  
район г. Дзержинска	
5	Сброс сточных вод в окружающую среду	сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации	Подземные воды- река Карачунка, бассейн реки НЕМАН)	Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск; 
Минская область, Дзержинский 
р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34,  
район г. Дзержинска	

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

№
п/п	Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды	Описание производственных процессов	
1	2	3	
1	Водопотребление для выпуска ВД-АК, шпатлевок, грунтовок, лака	Краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях 
акриловых,  стирол-акриловых  сополимеров  с  добавление  различных  вспомогательных  веществ. В качестве растворителя для производства красок используется вода.	
2	Мойка оборудования в цехах	На предприятии на мойку оборудования в цехах используется вода из трубопровода, после замывки она повторно используется на производство красок ВД-АК1032 и ВД-АК1033, т.е. это система повторного водоснабжения. В среднем в сутки используется 1,4 м3, в год 400,0 м3. Это вода полностью относится к безвозвратным потерям. Сброс воды в канализацию от этих процессов не осуществляется.	
3	Участки химводоподготовки	Система водоподготовки котельной № 1 состоит из установки АМАЗОН-ФЖ-2,2-ЭВ и установки АМАЗОН-ФУ-1,5-ЭВ. Вода, поступающая из сети водопровода, проходит через фильтр грубой очистки. Затем вода поступает на фильтр обезжелезивания АМАЗОН-ФЖ-2,2-ЭВ. Предусмотрен Кран для отбора проб воды после фильтра обезжелезивания. Далее вода поступает на фильтр умягчения АМАЗОН-ФУ-1,5-ЭВ. Предусмотрен Кран для отбора проб после фильтра умягчения. После прохождения фильтра обезжелезивания и фильтра умягчения вода поступает в питательный бак. 
Система водоподготовки котельной № 2 состоит из установки ERF1 и установки HF-20/5TM-1.
Система водоподготовки котельной № 3 состоит из установки АМАЗОН-ФК-0,7-ЭО. 
Система водоподготовки для цеха по производству водно-дисперсионных ЛКМ состоит из установки АМАЗОН-ФЖ-2,2-ЭВ. Система водоподготовки для производства и фасовки аэрозольной продукции состоит из установки АМАЗОН-ФЖ-0,5-ЭО. 
Система водоподготовки для водомерного узла №2 ЧУП «МАВ» (кафе «УЮТ» в том числе) состоит из 2 фильтров обезжелезивания ERF 5. Объем воды, необходимый на проведение регенерации фильтров химводоочистки, сбрасывается в городскую канализационную сеть в полном объеме.	
4	Увлажнение территории при проведении сварочных работ	На территории предприятия производятся ремонтно-сварочные работы. В целях пожарной безопасности территория проведения сварочных работ поливается водой. 
Площадь площадки для проведения сварочных работ составляет 15х 15 метров.	
5	Противопожарные нужды	Наружное пожаротушение площадки по ул. Строителей, 6 осуществляется:
- от пожарных гидрантов (7 штук), установленных в колодцах технического водопровода;
- от 2 пожарных водоемов, объемом по 250 м3, наполнение которых производится из городского водопровода.                                                                                                 Наружное пожаротушение площадки по адресу: Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска осуществляется:
- от пожарных гидрантов (9 штук), установленных в колодцах технического водопровода;
- от 2 пожарных водоемов, объемом по 500 и 600 м3, наполнение которых производится из артскважины технического назначения №13518 	
6	Нужды лаборатории	Норма расхода воды на 1 работающего в сутки для лаборатории химического профиля составляет 460л/ сутки.	

Описание схемы водоснабжения и канализации
Таблица 7

№
п/п	Наименование схемы	Описание схемы	
1	2	3	
1	Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение	Водоснабжение предприятия осуществляется от источника - городской водопровод КУП «Водоканал Дзержинского района», договор на отпуск воды и прием сточных вод №2059 от 01.02.2022 года. Учет количества потребляемой воды на площадке по ул. Строителей, 6 ведется водомерами марки MW-100 и WWN-80. Диаметр водопроводной сети – 100 мм и 50 мм. Учет количества потребляемой воды на площадке по адресу Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска ведется водомером марки WPH-80. Диаметр водопроводной сети – 100 мм и 50 мм. На предприятии эксплуатируется хозяйственно-питьевая, производственная, противопожарная система водоснабжения.
На водопроводе по ул. Строителей, 6 установлены пожарные гидранты в количестве 7 штук, размещено 2 пожарных водоема объемом по 250 м3, наполнение их производится из городского водопровода.
На водопроводе по адресу Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска установлены пожарные гидранты в количестве 9 штук, размещено 2 пожарных водоема объемом по 500 и 600 м3, наполнение их производится из артскважины №13518. Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые и душевые нужды рабочих и служащих, для приготовления пищи в кафе, на санитарную уборку помещений и полив зеленых насаждений, на производственные нужды, на мойку автотранспорта.
На производственные нужды вода используется в цехах порошковых красок, по производству органорастворимых ЛКМ, по производству воднодисперсионных ЛКМ, в котельной, для проведения анализов в лабораториях, на мойку технологического оборудования, нужды химводоочистки, противопожарные нужды. На производственные нужды используется вода питьевого качества (городской водопровод).	
2	Схема канализации, включая систему дождевой канализации	Водоотведение сточных вод предприятия осуществляется согласно договору на КУП «Водоканал Дзержинского района». 
Дождевая канализация с территории предприятия по адресу Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска собирается закрытой проектируемой сетью с устройством очистных сооружений в существующий мелиоративный канал (открытый осушитель ОС-4-1) с последующим сбросом в реку Карачунка. Дождевая канализация – закрытого типа.  
Дождевая канализация с территории предприятия по ул. Строителей, 6 собирается закрытой проектируемой сетью с устройством очистных сооружений. Очищенные ливневые сточные воды сбрасываются в пруд-отстойник, затем по асбестоцементной трубе (диаметр 600мм), далее по рельефу местности примерно 1,2 км впадают в реку Карачунка (приток р. Перетуть) на 11-ом км от ее истока и в 1 км ниже плотины пруда колхоза имени Дзержинского.	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод	Количество средств измерений расхода (объема) вод	Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод	
	всего	суммарная производительность			
		куб. м/час	куб. м/сутки			
1	2	3	4	5	6	
1	-	-	-	-	-	

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

№
п/п	Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод	Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод	
	всего	техническое состояние	глубина, м	производительность, куб. м/час		
			мини-мальная	макси-мальная	сум-марная	мини-мальная	макси-мальная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для добычи пресных вод:	
1	1	Удовлетворительное (использование только для технических нужд)	-	200	-	-	40	Счетчик №1 - MEITWIN Ду=50 мм;                       Счетчик №2 - MEITWIN Ду=20мм	
Для добычи минеральных вод:	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Характеристика очистных сооружений сточных вод
Таблица 10

№
п/п	Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки)	Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод	Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек)	Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод	
			проектная	фактическая		
1	2	3	4	5	6	
1	Механический	Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25,26, 33,34 
район г. Дзержинска - бензомаслоотделитель с интегрированным пескоуловителем BMOK 40 DN 315 (двухсекционный грязеотстойникс отсеком для фильтров доочистки). После очистных сооружений очищенные ливневые сточные воды выходят на оголовок ливневой канализации, затем попадают в открытый осушитель ОС-4-1 мелиоративного канала МС «Перетуть», затем в Р. Карачунка (бас.р. Неман). 	40 л/сек	-	Согласно СН 4.01.02-2019 не инструментальными (расчетными) методами	
2	Механический	ул. Строителей, 6 - подземные сооружения  МФО.Р1.Г в составе: зона гравитационного отделения взвешенных веществ, зона коалесцентного фильтрования, зона сорбционного фильтрования, коалесцентный фильтр. Очищенные ливневые сточные воды сбрасываются в пруд-отстойник, затем по асбестоцементной трубе (диаметр 600мм), далее по рельефу местности примерно 1,2 км впадают в реку Карачунка (приток р. Перетуть) на 11-ом км от ее истока и в 1 км ниже плотины пруда колхоза имени Дзержинского. 	40 л/сек	-	Согласно СН 4.01.02-2019 не инструментальными (расчетными) методами	

Характеристика объемов водопотребления и водоотведения
Таблица 11
№
п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Водопотребление и водоотведение	
			Фактическое (2022 год)	нормативно-расчетное2	
				на 20	23	г.	на 20	26	г.	
				(20	24	–20	25	гг.)	(20		–20		гг.)	
						
1	2	3	4	5	6	
1	  Добыча (изъятие) вод – всего	  куб. м/сутки	0,89	27,4	27,4	
		  тыс. куб. м/год	0,229	10	10	
1.1	  В том числе:
  подземных вод	  куб. м/сутки	0,89	27,4	27,4	
		  тыс. куб. м/год	0,229	10	10	
	  из них минеральных вод	  куб. м/сутки				
		  тыс. куб. м/год				
1.2	  поверхностных вод	  куб. м/сутки				
		  тыс. куб. м/год				
2	  Получение воды из системы 
  водоснабжения, водоотведения 
  (канализации) другого лица	  куб. м/сутки	32,0	74,1	74,1	
		  тыс. куб. м/год	8,156	27,1	27,1	
3	Использование воды на собственные нужды по целям водопользования – всего	куб. м/сутки	32,7	101,5	101,5	
		тыс. куб. м/год	8,385	37,1	37,1	
3.1	В том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/сутки	24,8	52,4	52,4	
		тыс. куб. м/год	6,333	19,1	19,1	
	из них подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
3.2	на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	из них подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
3.3	на нужды сельского хозяйства	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	из них подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
3.4	на нужды промышленности (производственные)	куб. м/сутки	5,12	5,5	7,0	
		тыс. куб. м/год	1,823	2,0	2,5	
	из них подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	в том числе минеральных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
3.5	на энергетические нужды	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
	из них подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
3.6	на иные нужды (Технологические нужды, не зависящие от производства продукции, но обусловленные производственным процессом)	куб. м/сутки	0,89	43,6	43,6	
		тыс. куб. м/год	0,229	16,0	16,0	
	из них подземных вод	куб. м/сутки	0,64	27,4	27,4	
		тыс. куб. м/год	0,229	10,0	10,0	
4	Передача воды потребителям – всего	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
4.1	В том числе подземных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
5	Расход воды в системах оборотного водоснабжения	куб. м/сутки	1,12			
		тыс. куб. м/год	0,397	0,6	0,6	
6	Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
7	Потери и неучтенные расходы воды – всего	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
7.1	В том числе при транспортировке	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
8	Безвозвратное водопотребление	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год	1,823	2,0	2,5	
9	Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты	куб. м/сутки	90,6	90,6	90,6	
		тыс. куб. м/год	33,1	33,1	33,1	
9.1	Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
9.2	производственных сточных вод	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
9.3	поверхностных сточных вод	куб. м/сутки	90,6	90,6	90,6	
		тыс. куб. м/год	33,1	33,1	33,1	
10	Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
11	Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища)	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
12	Сброс сточных вод в недра	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
13	Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации)	куб. м/сутки		57,8	57,8	
		тыс. куб. м/год	6,333	21,1	21,1	
14	Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				
15	Сброс сточных вод в технологические водные объекты	куб. м/сутки				
		тыс. куб. м/год				

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ 
в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При   соблюдении   нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе
сточных вод при сбросе 	- после очистных сооружений в пруд-испаритель, далее в реку Карачунка, 	
	(наименование	
бассейн реки Неман; географические координаты выпуска сточных вод в пруд-испаритель: 	
53.678339,27.098887, в реку Карачунка – 53.672723, 27.090840	
- после очистных сооружений в мелиоративный канал, далее в реку Карачунка, бассейн реки Неман, 	
географические координаты выпуска сточных вод в мелиоративный канал: 53.672872, 27.097345, 	
в реку Карачунка – 53.668931, 27.093314	
поверхностного водного объекта)	
при удаленности фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров
Таблица 12

Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах)	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины	Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества 
в составе сточных вод	
		поступающих на очистку	сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект	
		проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами	средне-годовая	макси-мальная	средне-годовая	макси-мальная	
1	2	3	4	5	6	7	
ул. Строителей, 6 (географические координаты выпуска в пруд-испаритель -53.678339, 27.098887; в реку Карачунка -53.672723, 27.090840)	-взвешенные вещества, мг/дм3;                                               -нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	13,7
0,083	-	
Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33, 34, район г. Дзержинска (географические координаты выпуска в мелиоративный канал ОС-4-1 - 53.672872, 27.097345; в реку Карачунка - 53.668931, 27.093314). Средняя ширина водотока р.Карачунка -2,17 км. 	-взвешенные вещества, мг/дм3;                                               -нефтепродукты, мг/дм3	-	-	-	-	-	

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных
веществ в составе сточных вод

Таблица 13
Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод	Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения	Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно)	Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект	
			на 20	23	г.	на 20	26	г.	
			(20	24	–20	25	гг.)	(20		–20		гг.)	
					
1	2	3	5	6	
ул. Строителей, 6 (географические координаты выпуска в пруд-испаритель -53.678339, 27.098887; в реку Карачунка -53.672723, 27.090840)	взвешенные вещества	11,1	20,0*	20,0*	
		нефтепродукты	0,058	0,3*	0,3*	
Минская область, Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26, 33,34  
район г. Дзержинска (географические координаты выпуска в мелиоративный канал ОС-4-1 - 53.672872, 27.097345; в реку Карачунка - 53.668931, 27.093314). Средняя ширина водотока р. Карачунка -2,17 км.	взвешенные вещества	11,1	20,0*	20,0*	
	нефтепродукты	0,058	0,3*	0,3*	
	
* - в соответствии с Постановлением министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ от 26.05.2017 №16.

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14
Номер источ-
ника выброса	Источник выделения 
(цех, участок), наименование технологи-
ческого оборудования	Загрязняющее вещество	Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), АСК	Нормативы допустимых выбросов	Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов	
				на 20		г.	на 20		г.		
		код	наимено-
вание	название АСК	группа ГОУ, количество ступеней очистки	(20		–20		гг.)	(20		–20		гг.)		
									
						мг/м3	г/с	т/год	мг/м3	г/с	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Промплощадка №1 (Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6)
	
	Транспортный участок (Сварочный пост)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-		0,008	0,015		0,008	0,015	-	
		0342	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):  гидрофторид				0,000	0,000		0,000	0,000	-	
0005	Котельная №1 (Котел Факел-Г
(1 МВт; топливо - природный газ)	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	0,049	-	-	0,049	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			61,4	0,001	0,299	61,4	0,001	0,299	6,0	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			91,9	0,002	0,546	91,9	0,002	0,546	6,0	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)			-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	-	0,000000	-	-	0,000000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
0118
ВЕ3	Цех по производству органорастворимых ЛКМ. Участок взвешивания и дозирования сыпучих компонентов (Рабочее место взвешивания и дозирования сыпучих компонентов)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
0011
В5	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)
	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0012
В16	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-
	-	0,007	0,103	-	0,007	0,103	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,006	0,087	-	0,006	0,087	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,004	0,052	-	0,004	0,052	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0013
А2	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Рабочее место развески сыпучих материалов.
Диссольверы)
	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	Циклон РИСИ №5, 1 ступень	-	0,005	0,080	-	0,005	0,080	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,005	0,068	-	0,005	0,068	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,003	0,040	-	0,003	0,040	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			41,7	0,014	0,206	41,7	0,014	0,206	-	
0024
А3	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Диссольверы)
	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	Самоочищающийся фильтр 4L-T20 (СовПлим)	-	0,005	0,079	-	0,005	0,079	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,005	0,067	-	0,005	0,067	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,003	0,040	-	0,003	0,040	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			44,0	0,017	0,250	44,0	0,017	0,250	-	
0023
В15	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,083	-	0,006	0,083	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,005	0,071	-	0,005	0,071	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,003	0,042	-	0,003	0,042	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0016
В8	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (бисерные мельницы)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,049	0,715	-	0,049	0,715	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,007	0,104	-	0,007	0,104	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,041	0,606	-	0,041	0,606	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,025	0,361	-	0,025	0,361	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			6,4	0,019	0,279	6,4	0,019	0,279	-	
0022
В14	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,002	0,024	-	0,002	0,024	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)			-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	
0019
В11	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,089	-	0,006	0,089	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,005	0,075	-	0,005	0,075	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,003	0,045	-	0,003	0,045	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0020
В12	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,033	-	0,002	0,033	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,002	0,028	-	0,002	0,028	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0017
В10	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,014	-	0,001	0,014	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0021
В13	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,034	-	0,002	0,034	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0014
В7	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Бисерные мельницы)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,135	0,642	-	0,135	0,642	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,016	0,093	-	0,016	0,093	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,037	0,543	-	0,037	0,543	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,022	0,324	-	0,022	0,324	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			6,2	0,017	0,250	6,2	0,017	0,250	-	
0132
В16	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Смесители)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,044	0,651	-	0,044	0,651	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,006	0,095	-	0,006	0,095	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,038	0,551	-	0,038	0,551	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,022	0,328	-	0,022	0,328	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			2,8	0,008	0,118	2,8	0,008	0,118	-	
0015
В9	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (фрезерная установка)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,105	1,535	-	0,105	1,535	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,015	0,224	-	0,015	0,224	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,088	1,299	-	0,088	1,299	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,053	0,775	-	0,053	0,775	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	
0025
ВЕ2	Цех по производству органорастворимых ЛКМ (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0116
В18	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (Место развески сыпучих материалов, дежи, бисерная мельница,
развес растворителей,                 
Фрезерная установка (смесительная установка))
	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,150	2,203	-	0,150	2,203	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,009	0,135	-	0,009	0,135	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,006	0,082	-	0,006	0,082	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,004	0,056	-	0,004	0,056	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,021	0,310	-	0,021	0,310	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			16,7	0,025	0,367	16,7	0,025	0,367	-	
0028
В19	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0034
В23	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,017	-	0,001	0,017	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0031
В21	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,007	-	0,000	0,007	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,016	-	0,001	0,016	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0030
В20	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,015	-	0,001	0,015	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0162
В25	Участок производства органорастворимых ЛКМ №1 по дежной технологии (Место развески сыпучих материалов, дежи, Бисерная мельница, развес растворителей,                 
Фрезерная установка (смесительная установка)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,006	0,089	-	0,006	0,089	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,005	0,071	-	0,005	0,071	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,003	0,043	-	0,003	0,043	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,002	0,029	-	0,002	0,029	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,011	0,164	-	0,011	0,164	-	
		1408	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0032
А4	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (Установка диспергирования, смесители, дежи)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	Совплим ПУ-4000, 1 ступень	-	0,001	0,001	-	0,001	0,001	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,004	0,057	-	0,004	0,057	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,003	0,046	-	0,003	0,046	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,007	0,097	-	0,007	0,097	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,007	0,108	-	0,007	0,108	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			7,8	0,005	0,073	7,8	0,005	0,073	-	
0134
В24	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,019	-	0,001	0,019	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,002	0,024	-	0,002	0,024	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0135
В25
	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (Фрезерная установка, дежи)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,018	0,271	-	0,018	0,271	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,020	0,300	-	0,020	0,300	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,004	-	0,000	0,004	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			3,7	0,001	0,015	3,7	0,001	0,015	-	
0136
В26	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (Фрезерная установка, дежи)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,022	0,319	-	0,022	0,319	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,024	0,353	-	0,024	0,353	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0033
В22	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,007	0,098	-	0,007	0,098	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,008	0,122	-	0,008	0,122	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,020	-	0,001	0,020	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,001	0,022	-	0,001	0,022	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
0039
В17	Участок производства органорастворимых ЛКМ №2 по дежной технологии (общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,000	0,006	-	0,000	0,006	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,008	-	0,001	0,008	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		1042	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		2754	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0133
В39	Участок мелкой фасовки органорастворимых ЛКМ (Рабочее место розлива)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,044	0,406	-	0,044	0,406	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,035	0,322	-	0,035	0,322	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,018	0,167	-	0,018	0,167	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,018	0,164	-	0,018	0,164	-	
0160
В65	Участок мелкой фасовки органорастворимых ЛКМ (Рабочее место розлива)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,031	-	0,003	0,031	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,003	0,025	-	0,003	0,025	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,013	-	0,001	0,013	-	
0161
В66	Участок мелкой фасовки органорастворимых ЛКМ (Рабочее место розлива)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,014	-	0,002	0,014	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	
0036
В27	Мастерская по изготовлению рекламной продукции (Покрасочная камера)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0037
В28	Участок УРиП (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0038
В29	Участок УРиП (покрасочная камера)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,001	0,032	-	0,001	0,032	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,001	0,012	-	0,001	0,012	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,001	0,028	-	0,001	0,028	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,001	0,018	-	0,001	0,018	-	
		2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0109
В35	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (участок колеровки ВД-АК)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,005	-	0,000	0,005	-	
0164
В53	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (участок колеровки ВД-АК (шкаф вытяжной))	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,050	-	0,003	0,050	-	
0080
В33	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,051	-	0,003	0,051	-	
0081
В34	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,050	-	0,003	0,050	-	
0077
В30	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,051	-	0,003	0,051	-	
0078
В31	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,003	0,050	-	0,003	0,050	-	
0079
В32	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,021	-	0,001	0,021	-	
0093
А7	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (диссольверы, бисерная мельницы, смесители)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Фильтр пульсационный мешочный FPK-06, 1 ступень	2,9	0,001	0,015	2,9	0,001	0,015	-	
0148
В38	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,005	0,074	-	0,005	0,074	-	
0167
А8	Цех по производству водно-дисперсионных ЛКМ (диссольверы ПМД)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Навесной механический самоочищающийся фильтр НМСФ-200-02-Н12Р.Ф.	4,1	0,003	0,044	4,1	0,003	0,044	-	
0119
А9	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (рабочее место засыпки сырья и взвешивания сыпучих компонентов)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Циклон Совплим 2500, 1 ступень	3,9	0,003	0,071	3,9	0,003	0,071	-	
0120
А10	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (экструдер, мельница, смеситель, место загрузки сырья, покрасочная камера, печь, лазерный анализатор)                    	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Циклон Совплим 2500, 1 ступень	8,2	0,013	0,337	8,2	0,013	0,337	-	
0121
В44	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,024	0,534	-	0,024	0,534	-	
0122
В45	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,024	0,518	-	0,024	0,518	-	
0123
В46	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,006	0,127	-	0,006	0,127	-	
0124
А11	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (экструдер,
покрасочная камера,
мельница)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Циклон Совплим 1500, 1 ступень	2,6	0,001	0,026	2,6	0,001	0,026	-	
0125
В47	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Шкаф для нанесения покрытий)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,006	0,030	-	0,006	0,030	-	
0168
В48	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,022	0,488	-	0,022	0,488	-	
0149
А12	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Размольная установка на базе ударно-центробежной мельницы УДЦМ-9)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени - ЦИКЛОН АСМ-20 , Фильтр рукавный АСМ-20*	4,9	0,003	0,066	4,9	0,003	0,066	-	
0150
А13	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Ударно-центробежная мельница АСМ-15  ЕС)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени - ЦИКЛОН 25 VME S/ Фильтр рукавный 18 HP VC 200/120*	5,8	0,004	0,088	5,8	0,004	0,088	-	
0151
А14	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Ударно-центробежная мельница АСМ-40 ЕС PSR 11)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени -  ЦИКЛОН 60 VME S PSR11/ Фильтр рукавный 44 HP VC 2000/120 PSR 11*	3,9	0,001	0,022	3,9	0,001	0,022	-	
0152
А15	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Размольная установка IСМ-48/60-378/630 DD)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени - ЦИКЛОН CCF76-600 Z 794 DC/ Фильтр рукавный RF76-126.5/23 1400*	2,9	0,001	0,022	2,9	0,001	0,022	-	
0166
А16	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Размольная установка IСМ-48/60-378/630 DD)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени - ЦИКЛОН CCF76-600 Z 794 DC/ Фильтр рукавный RF76-126.5/23 1400*	2,9	0,001	0,022	2,9	0,001	0,022	-	
0169
А18	Склад сырья и готовой продукции производства порошковых ЛКМ (Размольная установка IСМ-48/60-378/630 DD)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Встроенные, 2 ступени - ЦИКЛОН CCF76-600 Z 794 DC/ Фильтр рукавный RF76-126.5/23 1400*	2,5	0,001	0,022	2,5	0,001	0,022	-	
0006	Насосная ЛВЖ (общеобменная)	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,002	0,018	-	0,002	0,018	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)			-	0,001	0,011	-	0,001	0,011	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0007	Насосная ЛВЖ (общеобменная)	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,003	0,036	-	0,003	0,036	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)			-	0,002	0,022	-	0,002	0,022	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,003	-	0,000	0,003	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,002	-	0,000	0,002	-	
0009	Насосная ЛВЖ (общеобменная)	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,001	0,009	-	0,001	0,009	-	
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)			-	0,001	0,006	-	0,001	0,006	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,000	0,001	-	0,000	0,001	-	
0070	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,001	-	0,020	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,001	-	0,013	0,001	-	
0072	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,001	-	0,020	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,001	-	0,013	0,001	-	
0073	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,001	-	0,020	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,001	-	0,013	0,001	-	
0049	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,003	-	0,020	0,003	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	
0050	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,001	-	0,020	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,001	-	0,013	0,001	-	
0069	Склад ЛВЖ (нефрас)	0655	Углеводороды ароматические		-	-	0,042	0,002	-	0,042	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,027	0,001	-	0,027	0,001	-	
0068	Склад ЛВЖ (ксилол)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	
0051	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,003	-	0,020	0,003	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,013	0,002	-	0,013	0,002	-	
0066	Склад ЛВЖ (сольвент)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,084	0,005	-	0,084	0,005	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,051	0,003	-	0,051	0,003	-	
0067	Склад ЛВЖ (бутилацетат)	1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	-	-	-	0,005	0,019	-	0,005	0,019	-	
0054	Склад ЛВЖ (ксилол)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,003	0,006	-	0,003	0,006	-	
0055	Склад ЛВЖ ((смола Synthalat A 085)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,002	0,005	-	0,002	0,005	-	
0074	Склад ЛВЖ (сольвент)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,076	0,003	-	0,076	0,003	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,042	0,002	-	0,042	0,002	-	
0052	Склад ЛВЖ (лак ПФ-060)	0655	Углеводороды ароматические	-	-	-	0,020	0,001	-	0,020	0,001	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,012	0,001	-	0,012	0,001		
		0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)			-	0,001	0,002	-	0,001	0,002		
0071	Склад ЛВЖ (нефрас)	0655	Углеводороды ароматические		-	-	0,042	0,002	-	0,042	0,002	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,025	0,001	-	0,025	0,001	-	
0053	Склад ЛВЖ (толуол)	0621	Толуол (метилбензол)	-	-	-	0,062	0,004	-	0,062	0,004	-	
0094	Котельная №2 (Модульный водогрейный котел "ФЕГ-ВЕСТАЛ"
(0,420 МВт, топливо - природный газ)	0304	Азот (II) оксид (азота оксид)	-	-	-	-	0,006	-	-	0,006	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			66,6	0,018	0,040	66,6	0,018	0,040	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			19,9	0,021	0,053	19,9	0,021	0,053	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	-	0,000	-	-	0,000	-	
		0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)			-	0,000254	0,000000	-	0,000254	0,000000	-	
0108	Ремонтно-механический цех (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
0156
А17	Столярный цех (циркулярная пила)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	Циклон ПРП №4,5	38,4	0,045	0,041	38,4	0,045	0,041	-	
0157
В56	Склад сырья и материалов №5 (зарядка аккумуляторов, отсыпка краски)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
6004	Электроучасток (сверлильный станок)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,001	0,002	-	0,001	0,002	-	
0171
В67	Склад с фирменным магазином (общеобменная)	2902	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	-	-	-	0,094	0,690	-	0,094	0,690	-	
0165
В64	Цех по производству органорастворимых ЛКМ для отделки древесины (MIC) (Диссольвер, бисерная мешалка)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,049	0,557	-	0,049	0,557	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,103	1,166	-	0,103	1,166	-	
		1240	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)			-	0,012	0,140	-	0,012	0,140	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,012	0,137	-	0,012	0,137	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,007	0,078	-	0,007	0,078	-	
		0621	Толуол (метилбензол)			-	0,007	0,084	-	0,007	0,084	-	

Промплощадка №2 (Дзержинский район, Дзержинский с/с, 23, 24, 25, 26,33,34,36, район г. Дзержинска)
	
2001	Котельная (Газовый модуль AF-105 (отопление и вентиляция)	0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			-	0,006	0,085	-	0,006	0,085	-	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			-	0,006	0,080	-	0,006	0,080	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо1,4-диоксин)			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
2002	Котельная (Газовый модуль AF-105 (отопление и вентиляция)	0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			-	0,006	0,085	-	0,006	0,085	-	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			-	0,006	0,080	-	0,006	0,080	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо1,4-диоксин)			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
2003	Котельная (Газовый модуль AF-105 (отопление и вентиляция)	0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			-	0,006	0,085	-	0,006	0,085	-	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			-	0,006	0,080	-	0,006	0,080	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо1,4-диоксин)			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
2004	Котельная (Газовый модуль AF-105 (отопление и вентиляция)	0183	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	-	-	-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0301	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 			-	0,006	0,085	-	0,006	0,085	-	
		0304	Азот (II) оксид (азота оксид)			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
		0337	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)			-	0,006	0,080	-	0,006	0,080	-	
		0703	Бенз/а/пирен 			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		3620	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо1,4-диоксин)			-	0,000000	0,000000	-	0,000000	0,000000	-	
		0727	Бензо(в)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0728	Бензо(к)флюоратен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0729	Индено(1,2,3-cd)пирен			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
2005	Резервуары хранения СУГ (пропан-бутановая смесь) Стравливание остаточного давления паровой фазы сжиженного газа из емкостей перед внутренним ремонтом, осмотром, гидравлическими испытаниями и сливом продукта из автоцистерн	0417	Пропан	-	-	-	0,015	0,039	-	0,015	0,039	-	
		0402	Бутан 			-	0,039	0,099	-	0,039	0,099	-	
2006	Резервуары хранения СУГ (пропан-бутановая смесь) Стравливание остаточного давления паровой фазы сжиженного газа из емкостей перед внутренним ремонтом, осмотром, гидравлическими испытаниями и сливом продукта из автоцистерн	0417	Пропан	-	-	-	0,015	0,039	-	0,015	0,039	-	
		0402	Бутан 			-	0,039	0,099	-	0,039	0,099	-	
6203	Резервуары хранения СУГ (пропан-бутановая смесь) (неплотности резьбовых и фланцевых соединений)	0417	Пропан	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0402	Бутан 			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
6204	Резервуары хранения СУГ (пропан-бутановая смесь) (неплотности резьбовых и фланцевых соединений)	0417	Пропан	-	-	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		0402	Бутан 			-	0,000	0,014	-	0,000	0,014	-	
2009
ВТ1	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (Модуль дозирования
Заполнение баллонов продуктом)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,146	1,072	-	0,146	1,072	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,008	0,059	-	0,008	0,059	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,005	0,038	-	0,005	0,038	-	
		1508	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)			-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)			-	0,058	0,006	-	0,058	0,006	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	
2010
ВА1	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (Модуль дозирования
Заполнение баллонов продуктом)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,146	1,072	-	0,146	1,072	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,008	0,059	-	0,008	0,059	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,005	0,038	-	0,005	0,038	-	
		1508	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)			-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)			-	0,058	0,006	-	0,058	0,006	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	
2011
В1	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (Общеобменная)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,049	0,911	-	0,049	0,911	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,003	0,050	-	0,003	0,050	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,002	0,031	-	0,002	0,031	-	
		1508	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)			-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)			-	0,019	1,287	-	0,019	1,287	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,004	0,069	-	0,004	0,069	-	
2012
ВА6	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (газовый модуль, заполнение баллонов пропеллентом)	0417	Пропан	-	-	-	0,006	0,105	-	0,006	0,105	-	
		0402	Бутан 			-	0,012	0,231	-	0,012	0,231	-	
2013
ВА7	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (газовый модуль, заполнение баллонов пропеллентом)	0417	Пропан	-	-	-	0,006	0,105	-	0,006	0,105	-	
		0402	Бутан 			-	0,012	0,231	-	0,012	0,231	-	
2015
ВТ3	Производственный цех. Автоматическая линия наполнения баллонов (газовый модуль, заполнение баллонов пропеллентом)	0417	Пропан	-	-	-	0,006	0,105	-	0,006	0,105	-	
		0402	Бутан 			-	0,012	0,231	-	0,012	0,231	-	
2016
ВТ2	Производственный цех (полуавтоматы)	0616	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	-	-	-	0,146	1,072	-	0,146	1,072	-	
		0655	Углеводороды ароматические			-	0,008	0,059	-	0,008	0,059	-	
		0401	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10			-	0,005	0,038	-	0,005	0,038	-	
		1508	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)			-	0,001	0,005	-	0,001	0,005	-	
		1401	Пропан-2-он (ацетон)			-	0,058	0,006	-	0,058	0,006	-	
		1210	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 			-	0,011	0,001	-	0,011	0,001	-	
		0417	Пропан			-	0,006	0,105	-	0,006	0,105	-	
		0402	Бутан 			-	0,012	0,231	-	0,012	0,231	-	

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК
Таблица 15

Номер источника выброса	Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования)	Контролируемое загрязняющее вещество	Наименование и тип приборов АСК	Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический	
		код	наименование			
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 16

Загрязняющее вещество	Номера источников выбросов	Нормативы допустимых выбросов	
		на 20	23	г.	на 20	26	г.	
№
п/п	Наименование	Код вещества	Класс опасности		(20	24	–20	25	гг.)	(20		–20		гг.)	
							
					г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
Промплощадка №1 (Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6)	
(наименование и местонахождение объекта воздействия)
	
1	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	0005, 0094	0,000254	0,00000	0,000254	0,00000	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 	0301	2	0005, 0094	0,019	0,339	0,019	0,339	
3	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	0005, 0094	-	0,055	-	0,055	
4	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	0005,0094	0,023	0,599	0,023	0,599	
5	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):  гидрофторид 	0342	2	0062	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	0011, 0012, 0013, 0024, 0023, 0016, 0022, 0019, 0020, 0017, 0021, 0014, 0132, 0015, 0025, 0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0036, 0038, 0006, 0007, 0009, 0070, 0072, 0073, 0049, 0069, 0051, 0066, 0074, 0052, 0071, 0165	0,413	2,508	0,413	2,508	
7	Бутан 	0402	4	-	-	-	-	-	
8	Пропан	0417	4	-	-	-	-	-	
9	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	0616	3	0011, 0012, 0013, 0024, 0023, 0016, 0022, 0019, 0020, 0017, 0021, 0014, 0132, 0015, 0025, 0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0036, 0038, 0006, 0007, 0009, 0068, 0054, 0055, 0052, 0165	0,692	8,278	0,692	8,278	
10	Толуол (метилбензол)	0621	3	0011, 0012, 0013, 0024, 0023, 0016, 0022, 0019, 0020, 0017, 0021, 0014, 0132, 0015, 0025, 0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0053, 0165	0,116	0,808	0,116	0,808	
11	Углеводороды ароматические	0655	2	0011, 0012, 0013, 0024, 0023, 0016, 0022, 0019, 0020, 0017, 0021, 0014, 0132, 0015, 0025, 0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0036, 0038, 0006, 0007, 0009, 0070, 0072, 0073, 0049, 0050,  0069, 0051, 0066, 0074, 0052, 0071, 0165	0,689	4,273	0,689	4,273	
12	Бенз/а/пирен 	0703	1	0005, 0094	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Бензо(в)флюоратен	0727	0	0005, 0094	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Бензо(к)флюоратен	0728	0	0005, 0094	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	Индено(1,2,3-cd)пирен	0729	0	0005, 0094	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162,0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039	0,007	0,112	0,007	0,112	
17	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	1210	4	0011, 0012, 0013, 0024, 0023, 0016, 0022, 0019, 0020, 0017, 0021, 0014, 0132, 0015, 0025, 0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0036, 0038, 0006, 0007, 0009, 0067, 0165	0,251	3,039	0,251	3,039	
18	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	1240	4	0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162, 0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039, 0133, 0160, 0161, 0165 	0,017	0,236	0,017	0,236	
19	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	-	-	-	-	-	
20	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	1408	4	0116, 0028, 0034, 0031, 0030, 0162	0,000	0,001	0,000	0,001	
21	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)	1508	2	-	-	-	-	-	
22	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 	2754	4	0032, 0134, 0135, 0136, 0033, 0039	0,000	0,002	0,000	0,002	
23	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	0062, 0118, 0013, 0024, 0016, 0014, 0132, 0116, 0032, 0135, 0036, 0037, 0038, 0109, 0164, 0080, 0081, 0077, 0078, 0079, 0093, 0148, 0167, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0,124, 0125, 0168, 0149, 0150, 0151, 0152, 0166, 0169, 0108, 0156, 0157, 6004, 0171 	0,389	5,092	0,389	5,092	
24	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	0005	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
Итого веществ II класса опасности	х	х	4,612	х	4,612	
Итого веществ III класса опасности	х	х	14,345	х	14,345	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	6,385	х	6,385	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	25,342	х	25,342	
	
Для объекта воздействия на атмосферный воздух:	
Промплощадка №2 (Дзержинский район, Дзержинский с/с, 23,24, 25, 26, 33, 34, 35, 36, район г. Дзержинска)	
(наименование и местонахождение объекта воздействия)
	
1	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	2001, 2002, 2003, 2004	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 	0301	2	2001, 2002, 2003, 2004	0,024	0,34	0,024	0,34	
3	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	2001, 2002, 2003, 2004	0,000	0,056	0,000	0,056	
4	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	2001, 2002, 2003, 2004	0,024	0,32	0,024	0,32	
5	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):  гидрофторид 	0342	2	-	-	-	-	-	
6	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	2009, 2010, 2011, 2016	0,017	0,145	0,017	0,145	
7	Бутан 	0402	4	2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016	0,126	1,150	0,126	1,150	
8	Пропан	0417	4	2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016	0,054	0,498	0,054	0,498	
9	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	0616	3	2009, 2010, 2011, 2016	0,487	4,127	0,487	4,127	
10	Толуол (метилбензол)	0621	3	-	-	-	-	-	
11	Углеводороды ароматические	0655	2	2009, 2010, 2011, 2016	0,027	0,227	0,027	0,227	
12	Бенз/а/пирен 	0703	1	2001, 2002, 2003, 2004	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Бензо(в)флюоратен	0727	0	2001, 2002, 2003, 2004	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Бензо(к)флюоратен	0728	0	2001, 2002, 2003, 2004	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	Индено(1,2,3-cd)пирен	0729	0	2001, 2002, 2003, 2004	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	-	-	-	-	-	
17	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	1210	4	2009, 2010, 2011, 2016	0,037	0,072	0,037	0,072	
18	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	1240	4	-	-	-	-	-	
19	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	2009, 2010, 2011, 2016	0,193	1,305	0,193	1,305	
20	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	1408	4	-	-	-	-	-	
21	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)	1508	2	2009, 2010, 2011, 2016	0,003	0,015	0,003	0,015	
22	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 	2754	4	-	-	-	-	-	
23	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	-	-	-	-	-	
24	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	-	-	-	-	-	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
Итого веществ II класса опасности	х	х	0,582	х	0,582	
Итого веществ III класса опасности	х	х	4,183	х	4,183	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	3,49	х	3,49	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
ВСЕГО для объекта воздействия	х	х	8,255	х	8,255	
				х					

Суммарно по объектам воздействия природопользователя
	
1	Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть)	0183	1	х	0,000254	0,00000	0,000254	0,00000	
2	Азот (IV) оксид (азота диоксид) 	0301	2	х	0,043	0,679	0,043	0,679	
3	Азот (II) оксид (азота оксид)	0304	3	х	0,000	0,111	0,000	0,111	
4	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)	0337	4	х	0,047	0,919	0,047	0,919	
5	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор):  гидрофторид 	0342	2	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10	0401	4	х	0,430	2,653	0,430	2,653	
7	Бутан 	0402	4	х	0,126	1,150	0,126	1,150	
8	Пропан	0417	4	х	0,054	0,498	0,054	0,498	
9	Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол)	0616	3	х	1,179	12,405	1,179	12,405	
10	Толуол (метилбензол)	0621	3	х	0,116	0,808	0,116	0,808	
11	Углеводороды ароматические	0655	2	х	0,716	4,5	0,716	4,5	
12	Бенз/а/пирен 	0703	1	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
13	Бензо(в)флюоратен	0727	0	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
14	Бензо(к)флюоратен	0728	0	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	Индено(1,2,3-cd)пирен	0729	0	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042	3	х	0,007	0,112	0,007	0,112	
17	Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) 	1210	4	х	0,288	3,111	0,288	3,111	
18	Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир)	1240	4	х	0,017	0,236	0,017	0,236	
19	Пропан-2-он (ацетон)	1401	4	х	0,193	1,305	0,193	1,305	
20	4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон)	1408	4	х	0,000	0,001	0,000	0,001	
21	1,3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид)	1508	2	х	0,003	0,015	0,003	0,015	
22	Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 	2754	4	х	0,000	0,002	0,000	0,002	
23	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)	2902	3	х	0,389	5,092	0,389	5,092	
24	Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин)	3620	1	х	0,000	0,000	0,000	0,000	
Итого веществ I класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
Итого веществ II класса опасности	х	х	5,194	х	5,194	
Итого веществ III класса опасности	х	х	18,528	х	18,528	
Итого веществ IV класса опасности	х	х	9,875	х	9,875	
Итого веществ без класса опасности	х	х	0,000	х	0,000	
ИТОГО	х	х	33,597	х	33,597	

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов
Таблица 17

№
п/п	Операция	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Фактическое количество отходов, т/год	Прогнозные показатели 
образования отходов, тонн	
				на 20	23	г.	на 20	26	г.	
				(20	24	–20	25	гг.)	(20		–20		гг.)	
						
1	2	3	4	5	6	
1	Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования	  1	0,446	1,0	1,0	
2		  13	167	200	200	
3		  14	-	-	-	
4		  2	-	-	-	
5		  3	187,567	363,72	363,72	
6		  4	124,2	249,8	249,8	
7		Неопасные	120,506	257,39	257,39	
8		С неустановленным классом опасности	0,167	2,0	2,0	
9	ИТОГО образование и поступление	432,886 т/ 167 шт	873,91 т/200 шт	873,91т/ 200 шт	
10	Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания	1	0,446	1,0	1,0	
11		13	167	200	200	
12		14	-	-	-	
13		2	-	-	-	
14		3	68,139	149,55	149,55	
15		4	57,28	155,57	155,57	
16		Неопасные	120,71	192,393	192,393	
		С неустановленным классом опасности	0,167	2,0	2,0	
17	ИТОГО передано отходов	246,74 т/ 167шт	500,513т/ 200шт	500,513т/ 200 шт	
18	Обезвреживание отходов	1	-	-	-	
19		13	-	-	-	
20		14	-	-	-	
21		2	-	-	-	
22		3	-	-	-	
23		4	-	-	-	
24	ИТОГО на обезвреживание	-	-	-	
25	Использование отходов	1	-	-	-	
26		2	-	-	-	
27		3	-	-	-	
28		4	-	-	-	
29		Неопасные	-	-	-	
30	ИТОГО на использование	-	-	-	
31	Хранение отходов	1	-	-	-	
32		13	-	-	-	
33		14	-	-	-	
34		2	-	-	-	
35		3	-	-	-	
36		4	-	-	-	
37		Неопасные	-	-	-	
38		С неустановленным классом опасности	-	-	-	
39	ИТОГО на хранение	-	-	-	
40	Захоронение отходов	1	-	-	-	
41		2	-	-	-	
42		3	144,88	214,166	214,166	
43		4	67,5	94,232	94,232	
44		Неопасные	-	65,0	65,0	
45		С неустановленным классом опасности	-	-	-	
46	ИТОГО на захоронение	212,38	373,398	373,398	

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности
Таблица 18

Наименование отхода	Код отхода	Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн	Объект хранения, его краткая характеристика	Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения	
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	

X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению 
и (или) захоронению

Наименование отхода	Код отхода	Степень опасности и класс опасности опасных отходов	Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов	Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн	
				на 20	23	г.	на 20	26	г.	
				(20	24	–20	25	гг.)	(20		–20		гг.)	
						
1	2	3	4	5	6	
На хранение	
-	-	-	-	-	-	
На захоронение	
Отработанные масляные фильтры	5492800	3-й класс/ умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,107	0,107	
Тормозные композиционные колодки отработанные	5750905	3-й класс/ умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,318	0,318	
Отходы с примесью латексной и резиновой нити	5830941	3 класс/
умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	1,925	1,925	
Обтирочный материал, загрязненный маслами 	5820601	3 класс/ умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,58	0,58	
Ветошь, загрязненная лакокрасочными материалами	5820503	3 класс/ умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	6,0
	6,0
	
Картон фильтровальный отработанный	1870800	3 класс/ 
умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,09	0,09	
Капроновые фильтры, загрязненные лакокрасочными материалами	5711104	3 класс/
умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,146	0,146	
Прочие отходы лакокрасочных материалов, не вошедшие в группу V Г	5556900	3 класс/ умеренно опасные
(класс опасности установлен ГП «НПЦГ» от 20.11.2015 года №0115/9131/08-01)	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	150,0	150,0	
Бумага, загрязненная лакокрасочными материалами	1871202	3 класс/
умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	5,0	5,0	
Упаковочный материал с вредными загрязнениями
(преимущественно органическими)	1871400	3 класс/
умеренно опасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	50,0	50,0	
Бумажные мешки из-под сырья (цемент)	1871707	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,5	0,5	
Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка	3144402	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,032	0,032	
Осадок после осаждения замывочной воды производства воднодисперсионных материалов	5553000	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	90,0	90,0	
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая	5820903	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,5	0,5	
Отходы искусственных материалов (без добавления натурального сырья)	5830945	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	2,8	2,8	
Обувь кожаная рабочая, потерявшая свои потребительские свойства	1471501	4 класс/ малоопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	0,4	0,4	
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения	9120400	Неопасные	Полигон ТКО РУПП «Дзержинское ЖКХ»	65,0	65,0	

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды
Таблица 20

№
п/п	Наименование мероприятия, источника финансирования	Срок выполнения	Цель	Ожидаемый эффект (результат)	
1	2	3	4	5	
1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод	
1	Замена изношенных чугунных трубопроводов холодного водоснабжения, хоз-фекальной и напорной КНС на пластиковые 	2023-2024	Более высокое качество воды	-	
2	На стадии проектирования (5 очередей) запланирована автомойка с установкой очистных сооружений	До 2026	Очистка сточных вод до допустимой концентрации	-	
2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
1	На стадии проектирования (5 очередей) для производства аэрозолей и смазочных материалов запланировано оснащение  ГОУ – 5 ед. (Совплим ПУ-4000)	До 2026	Уменьшение количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух	-	
2	На стадии проектирования (5 очередей) для производства порошковых ЛКМ запланировано оснащение ГОУ – 3 ед. (фильтр рукавный с эффективностью очистки 95%)	До 2026	Уменьшение количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух	-	
3	На стадии проектирования (5 очередей) технические параметры источников выбросов (высота, диаметр труб, расход ГВС) приняты с учетом обеспечения достаточного рассеивания выбросов в атмосферном воздухе	До 2026 	Минимизация загрязнения атмосферного воздуха химическим воздействием	-	
3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот	
-	-	-	-	-	
4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды	
-	-	-	-	-	

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области 
охраны окружающей среды
Таблица 21
№
п/п	Объект отбора проб и проведения измерений	Производственная (промышленная) площадка, цех, участок	Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме	Точка и (или) место отбора проб, их доступность	Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений)	Параметр или загрязняющее вещество	
1	2	3	4	5	6	7	
Наименование объекта воздействия	

							

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой
Таблица 22
№
п/п	Показатель	Описание	
1	Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности	-	
2	Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им	-	
3	Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений	-	
4	Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов	-	
5	Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей	Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели	
6	Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей	-	
7	Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду	-	
8	Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них	-	
9	Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью	-	
10	Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой	-	
11	Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды	-	
12	Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе	-	
13	Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора	-	
14	Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства	-	
15	Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей	-	

Настоящим	Частное производственное унитарное предприятие «МАВ	
	(наименование юридического лица)	
подтверждает, что:
информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;
не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Руководитель организации					
(Директор ЧУП «МАВ»)				А.В. Минько	
		(подпись)		(фамилия, инициалы)	

13.10.2023 года	
(дата)